**招标公告**

**社会各优秀单位：**

南京金龙客车制造有限公司拟于近期对**南京金龙客车大客喷涂车间降废技改项目（NJJL-SC-ZB-2023012）**进行公开招标，欢迎社会各优秀单位报名参加资格预审。具体事宜如下：

1. **项目名称：**南京金龙客车大客喷涂车间降废技改项目
2. **工程地点**：南京市溧水区柘塘街道滨淮大道路369号

**三、工程概况与内容：**

（1）本项目为交钥匙工程，投标方需负责完成南京金龙客车制造有限公司大客涂装生产线在生产过程中产生的喷涂废气的处理系统及配套设备设计、制造、运输、装卸、拆装、调试、检测、特种设备报检以及培训、售后服务等工作内容。

（2） 项目内容：

南京金龙客车制造有限公司喷涂废气处理设备（含管道）项目包括**四套喷漆室喷涂废气处理设备及管道的供货拆装及质保期内免费维修。处理工艺：喷漆室喷涂废气采用干式过滤器+沸石转轮吸脱附+RTO。设备性能：（1）四套喷漆室总风量为558400m3/h。（2）净化率：涂装VOCs收集效率为98%以上，去除效率为90%以上。（3）VOCs最大允许排放浓度为60mg/m3，噪声标准按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，其他标准按《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）等相关国家或地方法律法规。具体要求见附表供货范围**。

3） 交付时间：合同签订后120天。

**四、条件要求**：

**1、资质要求：**

（1）投标人须是在中华人民共和国境内注册的企业法人，持有有效的企业法人营业执照，具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有住建部颁发的环保专业施工三级及以上施工资质及机电安装三级以上资质，住建部颁发的环保工程设计/大气污染防治工程乙级资质，以及有效的安全生产许可证；

（3）投标人须通过 ISO9000、ISO14001 ISO45001管理体系认证并在有效期内。

**2、业绩要求：**

（1）投标人曾经完成3个以上转轮+RTO的汽车行业的案例；

（2）投标人2021年 01月 01 日（含）至投标截止日至少具有3个合同金额不低于1000万元人民币的国内RTO炉工程业绩（以实际签订的合同为准，提供合同业主真实联系人、职务和联系方式备验证）；

（3）本项目不接受联合体投标。

**3、资格预审材料要求：**有意向参加资格预审的单位，需将以下材料备齐，于2023年9月28日12:00前交至开沃集团总经办招标中心，逾期无效。

（1）公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

（复印件加盖公章，分别提供或三证合一）；

（2）资质证书（复印件加盖公章）；

（3）安全生产许可证；

（4）法人代表证明书（原件）；

（5）法人代表授权委托书（原件）；

（6）公司地址、公司固定电话、联系人、联系人电话、邮箱地址；

**（该联系方式将作为投标人唯一联系方式）**

（7）法人授权委托人和拟用项目经理近半年本单位社保缴纳证明、劳动合同；

（8）项目案列和工程业绩（资料要求提供合同复印件、对应发票及转账复印件）；

（9）社保缴纳花名册、财务报表、纳税证明（全部为3年内）（加盖公章）；

（10）所提供的报名资料均为真实性承诺函。

**注：以上资料请用A4纸张按顺序装订后请密封，密封条加盖公司公章后递交（快递请备注公司名称）或提交盖章扫描件至招标人邮箱。对未通过资格预审的报名单位，招标人不做解释。**

**五、递交地址及联系方式：**

 递交地址：南京市溧水区滨淮大道369号

联系人：王工 电话：18351906610

 邮箱： wangyajun@skywellcorp.com

 技术对接联系人：赵工 电话：18851625225

**供货范围：**

喷涂废气处理主体设备清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  技术要求 | 数量 |  备注 |
| 1 | 过滤系统 |  | 3套 |  |
| 2 | 沸石转轮系统 |  | 3套 | 进口品牌 |
| 3 | RTO系统 |  | 2套 |  |
| 4 | 风机（含电机） |  | 按需 |  |
| 5 | 控制系统 |  | 1套 |  |
| 6 | 其他 |  | 按需 |  |
| 7 | 含设备安装、调试、运输、吊装、检测，陪产、培训 |

 开沃集团 总经办 招标中心

2023年9月18日